Displej 6.0K a 1.2K

Pokud je segment displeje SA pak je společné minus, pokus SC je společné plus.

Pin1-G2

Pin2-SPOLEČNÉ +NEBO -

Pin3-B2+C2

Pin4-G1

Pin5-E1

Pin6-D1

Pin7-C1

Pin8-A1

Pin9-B1

Pin10-F1

Segment vpravo je A1-G1, segment vlevo je A2-G2

Nahoře je segment A a pak po směru hodinových ručiček. G je vprostřed.